Formularbeginn

Formularende

 

**Crosstourer**  **CRF1000L Africa Twin**Preis:  EUR 13.890,00\*  Preis:  EUR 11.805,00\*   
Preis:  EUR 14.245,00\* mit DCT Preis:  EUR 12.100,00\* mit DCT

Formularbeginn

[**Modellversion**](http://de.honda.de/motorraeder/modelle_crosstourer_modellvergleich.php?tset=d&mv1=1405&mv2=1525)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aufpreis für Doppel-  kupplungsgetriebe | EUR 1.000,00 | EUR 1.120,00 |
| Aufpreis für CRF Rally oder Tricolor Lackierung |  | EUR 300,00 |
| Aufpreis für ABS |  | EUR 600,00 |

[**Motor**](http://de.honda.de/motorraeder/modelle_crosstourer_modellvergleich.php?tset=d&mv1=1405&mv2=1525)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter 76°-V4-Viertaktmotor | Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-Reihenmotor |
| Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm³ | 81 x 60 / 1.237 | 92 x 75 / 998 |
| Verdichtung | 12 : 1 | 10 : 1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Benzineinspritzung | PGM-FI Benzineinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 95 (129) / 7.750 | 70 (95) / 7.500 |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 126 / 6.500 | 98 / 6.000 |
| Zündung | Transistorzündung | Transistorzündung |
| Starter | Elektrostarter | Elektrostarter |
| Fahrleistungen |  |  |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 209 | k.A. |

[**Kraftübertragung**](http://de.honda.de/motorraeder/modelle_crosstourer_modellvergleich.php?tset=d&mv1=1405&mv2=1525)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Getriebe | 6 Gang / 6 Gang Doppelkupplungsgetriebe\* | 6 Gang / 6 Gang Doppelkupplungsgetriebe\* |

[**Abmessungen**](http://de.honda.de/motorraeder/modelle_crosstourer_modellvergleich.php?tset=d&mv1=1405&mv2=1525)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Länge in mm | 2.285 | 2.335 |
| Breite in mm | 915 | 875 / 930(1) / 930(2) |
| Höhe in mm | 1.335 | 1.475 |
| Radstand in mm | 1.595 | 1.575 |
| Sitzhöhe in mm | 850 | 850 und 870 |
| Bodenfreiheit in mm | 180 | 250 |
| Tankinhalt in Liter | 21,5 | 18,8 |
| Sitzplätze | 2 | 2 |

[**Fahrwerk**](http://de.honda.de/motorraeder/modelle_crosstourer_modellvergleich.php?tset=d&mv1=1405&mv2=1525)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Felge vorne | | 19 x 2.50 | | 21 x 2.15 | | |
| Felge hinten | | 17 x 4.00 | | 18 x 4.00 | | |
| Bereifung | |  | |  | | |
| Bereifung vorne | | 110/80-19 | | 90/90-21 | | |
| Bereifung hinten | | 150/70-17 | | 150/70-18 | | |
| Radaufhängung | |  | |  | | |
| Radaufhängung  vorne | 43 mm Upside-Down  Teleskopgabel | | | 45 mm Upside-Down  Teleskopgabel | | |
| Radaufhängung  hinten | Einarmschwinge,  ProLink Aufhängung | | | ProLink Aufhängung | | |
| Federweg in mm  vorne/hinten | | 145 / 146 | | 230 / 220 | | |
|  | | |  | | |  |
| Bremse vorne | Combined ABS, 310 mm Doppelscheibenbremse mit Dreikolbenbremszangen | | | | 310 mm Doppelscheibenbremse mit radial befestigten Vierkolbenbremszangen |
| Bremse hinten | Combined ABS, 276 mm Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange | | | | 256 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange |

[**Gewichte in kg**](http://de.honda.de/motorraeder/modelle_crosstourer_modellvergleich.php?tset=d&mv1=1405&mv2=1525)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gewicht vollgetankt | 275 / 285 \* | 228 / 242 |
| Zul. Gesamtgewicht | 469 / 479 \* | k.A. |
| Max. Zuladung | 192 | k.A. |
|  |  |  |
| Endantrieb | Kardanantrieb | Kette |